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竞价报价表

	序号
	货物名称
	
数量
	
单价
（元）
	
总价
（元）
	
备注

	1
	12装450g炼奶纸箱
	245548
	
	
	

	2
	12装450g炼乳纸箱内衬卡托
	245548
	
	
	

	合计（小写）
	
	


注：报价必须准确唯一并包括但不限于货物价格、包装费、改版费、运输费、劳动工资、保险费用、利润、工具、设备、原料、税费、关税等一切用以包含完成此项目的所有费用。


不可偏离项目：
	序号
	条款
	条款内容

	4
	品牌型号、技术参数
	见样品

	/
	报价有效期
	自竞价截止日起30个工作日内

	7
	供货时间
	合同签订之日起至2023年12月31日

	8
	交货地点
	广州市增城区石滩镇三江荔三路203号  （广州风行乳制品有限公司）

	9
	发票及账期
	13%增值税，货到票到30天

	10
	订单响应时间
	常规订单7天内

	11
	保密
	除非得到邀请方的书面许可，被邀请方不得将本邀请函中的内容向任何第三方泄露

	12
	采购标准
	需按照采购标准，并按照实际样供货




响应单位名称（盖章）： ___________________
法定代表人或授权委托人签字（盖章）：_____________
日期：_________年_ _ _ _月_____日



附件：采购技术标准
1.1外观要求
	项目
	指标

	外观
	光滑平整，无鼓泡、无分层、无离边

	
	四边要端正，四角成90℃，箱盖平整，对角线要相等

	标签图案
	与设计版比对，印刷字样和图案端正、正确清晰，不掉色


1.2尺寸要求
	项目
	指标

	
	450g/瓶

	
	1*12规格

	长*宽*高，mm
	纸箱：275*210*245（±3）（详见附件）
内卡：257X190X120

	重量，g
	316±16

	抗压力，N，≥
	2000

	材质要求
	纸箱：W140/110/90/110/110-BC
内卡：170/140/170-B


1.3 装卸、运输与贮存：严禁野蛮装卸，并做好防护措施，避免损伤纸箱；运输时应做好防护措施，避免雨淋；贮存地点无粉尘、无油烟、无四害存在；仓贮时下面应有垫板，并能防止受潮；堆放整齐，防止滑落；堆放高度应以安全为原则；发放遵循先入先出的原则。保质期为1年。
2.检验规则
2.1每一次交货的450炼奶纸箱为一个交收批, 每一个生产日期为一个检验批；每个检验批必须附有生产厂的产品合格证或其复印件，仓管员凭此收货。
2.2抽样规则：450炼奶纸箱的抽样以单个包装为抽样单位，以交收批为检验批，按固定抽样，，则检验批在2-50个时抽取2个样品；检验批在51-500个时抽取3个样品；检验批在501个以上时抽取5个样品；样品以随机、均匀的原则进行抽取。样品检测完毕后交回仓库。
2.3 检验项目、检验频率、检验方法等
	检验项目
	检验频率
	检验方法

	外观
	每季度不少于1次
	肉眼观察

	标签图案
	
	

	外：长*宽*高
	
	直尺测量

	重量
	
	天平测量

	抗压力
	
	纸箱抗压机

	用料
	必要时检验
	型式检验之委托检验


3.检验批合格与否判定
除委托检验项目外，其它项目在日常检验中发现一项不合格，可扩大1倍抽样复检，如不合格则该检验批不合格。
附件：
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