1.参照GB25544《食品安全国家标准 食品添加剂  DL-苹果酸》
1.1感官要求
	项目
	指标

	色泽
	白色或类白色

	气味
	有特殊酸味

	组织性状
	结晶颗粒或结晶粉末


1.2理化要求
	项目
	指标

	DL-苹果酸含量（以C4H6O5计），w/%
	99-100.5

	比旋光度αm(25℃,D),(º)·dm2·kg-1
	-0.10 - +0.10

	砷（As），mg/kg
	≤2

	铅（Pb），mg/kg 
	≤2

	灼烧残渣，w/%
	≤0.1

	富马酸，w/%
	≤1.0

	马来酸，w/%
	≤0.05

	水不溶物，w/%
	≤0.1

	鉴别试验
	通过试验


1.3标签、包装、装卸、运输、贮存
1.3.1标签：须符合GB 29924的要求，且必须标注如下内容：
----产品名称、型号；
----成分或配料表；
----使用范围、用量和使用方法；
----净含量（千克或kg）；
----制造者的名称、地址和联系方式；
----生产日期或批号和保质期；
----贮存条件；
----产品标准号；
----生产许可证编号。
1.3.2包装：必须用符合卫生标准的内包装袋包装，外包装须采用牢固的外包装袋（如牛皮袋），内外包装必须完整、无破损、无泄漏现象。
1.3.3装卸、运输与贮存：装卸应避免锐器损伤包装，运输工具和贮存地点必须干燥、清洁、干净；严禁与有毒、有害、有异味和其它影响产品质量的物品混运、混贮；仓贮时下面应有垫板；应堆放在距离墙壁、水泥柱30cm以外；高度应以安全为原则；发放遵循先入先出、近效先出的原则；贮存仓内应保持干燥、阴凉和通风良好，保质期为两年。
2.检验规则
2.1每一次交货的DL-苹果酸为一个交收批，每个生产日期为一个检验批；每个检验批必须附有生产厂的产品合格证或其复印件，仓管员凭此收货。
2.2抽样规则：DL-苹果酸抽样以单件包装为抽样单位，按固定抽样，则检验批在2-50桶时抽取2个样品；检验批在51-500桶时抽取3个样品；检验批在501-1200桶时抽取5个样品；每个抽样单位抽取DL-苹果酸样品100g，混匀后作为该检验批样品。
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2.3 检验项目、检验频率、检验方法等
	检验项目
	检验频率
	检验方法

	感官指标
	每批
	取适量实验室样品，置于清洁、干燥的白瓷盘中，在自然光线下，目视观察，嗅其气味。

	DL-苹果酸含量
	每年不少于1次的型式检验
	通过文件审核的方式，查看厂家检验报告或第三方检验报告。

	比旋光度αm(25℃,D)
	
	

	灼烧残渣
	
	

	砷（As）
	
	

	铅（Pb）
	
	

	富马酸
	
	

	马来酸
	
	

	水不溶物
	
	

	鉴别试验
	
	


3.检验批合格与否判定
除委托检验项目外，其它项目在日常检验中发现一项不合格，可扩大1倍抽样复检，如不合格则该检验批不合格。


