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1. 参照GB/T337.2《工业硝酸 稀硝酸》、GB 14930.1《食品安全国家标准 洗涤剂》，适用洗涤用硝酸。
1.1外观要求
	项目
	指标
	检验频率
	检验方法

	外观
	无色或浅黄色透明液体
	每季度不少于1次
	肉眼观察


1.2理化指标
	项目
	指标
	检验频率
	检验方法

	有效成分硝酸(HNO3), w/%
	43-45
	需要时送检或每年查看第三方检验报告
	GB/T 337.2

	[bookmark: _GoBack]亚硝酸（HNO2）, w/%
	≤0.1
	
	GB/T 337.2

	灼烧残渣, w/%
	≤0.01
	
	GB/T 337.2

	重金属（以Pb计mg/kg），≤
	100.0
	
	GB/T 30799

	砷（As）(mg/kg），≤
	5.0
	
	GB/T 30797

	甲醛含量/%，≤
	0.1
	
	GB/T 30796

	甲醇含量/%，≤
	0.1
	
	GB/T 30795


1.3 微生物限量
	项目
	指标
	检验频率
	检验方法

	菌落总数/（CFU/mL）≤
	1000
	需要时送检或查看第三方检验报告
	GB 4789.2

	大肠菌群/( CFU/mL）≤
	30
	
	GB 4789.3


1.4标签、包装、装卸、运输、贮存
1.4.1标签：包装上应有牢固清晰的标签，并标注如下内容：生产厂名、产品名称、GB 190中规定的 “腐蚀性物质”和“氧化性物质”的标签、生产日期或批号、净含量（千克或kg）、按GB 14930.2中规定的最小包装应标示所属类别（Ａ类产品，直接用于清洗食品的洗涤剂。Ｂ类产品，用于清洗餐饮具以及接触食品的工具、设备、容器和食品包装材料的洗涤剂）。
1.4.2包装及规格：应用硬塑料、不锈钢耐稀硝酸腐蚀容器包装，密封可靠不得泄漏;一般情况下，硝酸溶液灌装至包装容积的98%以下。包装规格为25kg/桶或槽车运输，实际重量以称量为准；保质期为2个月。
1.4.3装卸、运输与贮存：产品在运辖时应轻装轻卸,不得倒放、防止重压、剧烈碰撞和包装破损,避免日晒、雨淋、受潮,不得与影响产品质量的物品混装运输。产品应贮存于避光、阴凉、干燥、通风处,切勿与碱类、有机物、易燃物及其他强还原剂接触或共同存贮。发放遵循先入先出的原则。
2.检验规则
2.1每一次交货的硝酸溶液为一个交收批/检验批；每个交收批必须附有生产厂的产品合格证或其检验报告复印件，仓管员凭此收货。
2.2抽样规则：硝酸溶液的抽样以单件包装为抽样单位，按固定抽样，则检验批低于2件时抽取1个样品；检验批在2-50件时抽取2个样品；检验批在51-500件时抽取3个样品；检验批在＞500件时抽取5个样品；每个抽样单位均匀抽取样品50mL，混匀后作为该检验批样品，每批的总样品数量不得少于50mL。抽取样品后应及时封好取样口。
