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1. 参照GB 9985《手洗餐具用洗涤剂》、GB 14930.1《食品安全国家标准 洗涤剂》,适用洗涤用食优 560/626及洗瓶助剂食优860,有效物：（560：表面活性剂、螯合剂；626：无机碱、表面活性剂、螯合剂；860：0表面活性剂、螯合剂）
1.1感官要求
	项目
	指标
	检验频率
	检验方法

	外观
	560
	626
	860
	每季度不少于1次
	肉眼观察

	
	浅黄至浅红色透明均匀液体不分层，无悬浮物或沉淀
	微黄色透明均匀液体不分层，无悬浮物或沉淀
	浅黄色透明均匀液体不分层，无悬浮物或沉淀
	
	

	气味
	不得有其他气味
	
	

	稳定性 
	放置-3-10℃冰箱24h，取出恢复至室温时无结晶、无沉淀；41±1℃保温箱放置24h，取出立即观察不分层，不沉淀，不改变气味。
	
	


1.2理化指标
	项目
	指标
	检验频率
	检验方法

	PH(25℃，1%溶液) 
	560
	626
	860
	需要时送检或每年查看第三方检验报告
	GB/T 6368

	
	11.0-12.0
	11.5-12.4
	10.0-12.0
	
	

	荧光增白剂
	不得检出
	
	GB 9985

	总活性物含量，%，≥
	15
	
	QB 1994

	去污力
	不小于标准餐具洗涤剂
	
	GB 9985

	重金属（以Pb计mg/kg），≤
	100
	
	GB/T 30799

	砷（以As计mg/kg），≤
	5.0
	
	GB/T 30797

	甲醛含量/%，≤
	0.1
	
	GB/T 30795

	甲醇量/%，≤
	0.1
	
	GB/T 30795


1.3 微生物限量
	项目
	指标
	检验频率
	检验方法

	菌落总数/（CFU/ml）≤
	1000
	需要时送检或查看第三方检验报告
	GB 4789.2

	大肠菌群/( CFU/ml）≤
	30
	
	GB 4789.3


	广州风行乳业股份有限公司文件
	修订状态：D/1

	FH08
	食优 560/626/860
	页数：1/2





1.4标签、包装、装卸、运输、贮存
1.4.1标签：包装上应有牢固清晰的标签，并标注如下内容： 
产品名称和型号规格；净含量（千克或kg）；制造者的名称和地址；生产日期或批号；执行标准编号；生产许可证编号；及GB 190中规定的“腐蚀性物质”标志;按GB 14930.2中规定的最小包装应标示使用类别（Ａ 类产品，直接用于清洗食品的洗涤剂。Ｂ类产品，用于清洗餐饮具以及接触食品的工具、设备、容器和食品包装材料的洗涤剂。）
1.4.2包装及规格：消毒剂产品使用避光的塑料桶(瓶、袋)或玻璃瓶密封包装,密封可靠不得泄漏;塑料包装应使用不易老化和破损、气密性好、耐腐蚀、有足够强度的材料；一般情况下，食优560/626/860溶液灌装至包装容积的98%以下。包装规格为25.6kg/桶；保质期为2年。
[bookmark: _GoBack]1.4.3装卸、运输与贮存：产品在运辖时应轻装轻卸,不得倒放、防止重压、剧烈碰撞和包装破损,避免日晒、雨淋、受潮,不得与影响产品质量的物品混装运辖。产品应贮存于避光、阴凉、干燥、通风处,切勿与酸类、有机物、易燃物及其他强还原剂接触或共同存贮。发放遵循先入先出的原则。
2.检验规则
2.1每一次交货的食优560/626/860溶液为一个交收批/检验批；每个交收批必须附有生产厂的产品合格证或其检验报告复印件，仓管员凭此收货。
2.2抽样规则：食优560/626/860溶液的抽样以单件包装为抽样单位，按固定抽样，则检验批低于2件时抽取1个样品；检验批在2-50件时抽取2个样品；检验批在51-500件时抽取3个样品；检验批在＞500件时抽取5个样品；每个抽样单位均匀抽取样品50ml，混匀后作为该检验批样品，每批的总样品数量不得少于50ml。抽取样品后应及时封好取样口。

