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[bookmark: _GoBack]1. 参照GB 22216《食品安全国家标准 食品添加剂 过氧化氢》、GB 14930.2《食品安全国家标准 消毒剂》、《消毒技术规范》,适用于消毒用过氧化氢。
1.1外观要求
	项目
	指标
	检验频率
	检验方法

	外观
	无色透明液体
	每批检验
	肉眼观察

	气味
	略带刺激性气味
	每批检验
	用手将样品散发的气味扇向自己的鼻部，嗅其气味


1.2理化指标
	项目
	指标
	检验频率
	检验方法

	过氧化氢（H2O2）%,≥
	35
	需要时送检或每年查看第三方检验报告
	GB/T 1616

	酸度（以H2SO4计）%≤
	0.02
	
	

	不挥发物，mg/kg ≤
	60
	
	

	稳定度，% ≥
	98
	
	

	总碳（以C计）mg/kg ≤
	80
	
	

	磷酸盐（以PO4计）mg/kg
	50
	
	

	重金属（以Pb计mg/kg），≤
	4
	
	GB 5009.76


GB 5009.74

	砷（以As计mg/kg），≤
	1
	
	


1.3 微生物的灭杀试验
	项目
	指标
	检验频率
	检验方法

	大肠菌群
	悬液定量杀灭试验,各次的杀灭对数值均≥5.00
	需要时送检或每年查看第三方检验报告
	卫生部《消毒技术规范》

	
	载体定量杀灭试验,各次的杀灭对数值均≥3.00
	
	

	金黄色葡萄球菌
	平均杀灭对数值≥5.0
	
	

	脊髓灰质炎病毒a
	平均杀灭对数值≥4.0
	
	

	a 仅用于餐具消毒的洗涤消毒剂的检测项目。
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1.4标签、包装、装卸、运输、贮存
1.4.1标签：包装上应有牢固清晰的标签，并标注如下内容： 
产品名称和型号规格；净含量（千克或kg）；制造者的名称和地址；生产日期或批号；执行标准编号；生产许可证编号;应标示GB190要求的“氧化性物质”“腐蚀性物质”标志。按GB 14930.2中规定的最小包装应标示“食品接触用”。
1.4.2包装及规格：消毒剂产品使用避光的塑料桶(瓶、袋)或玻璃瓶密封包装,密封可靠不得泄漏;塑料包装应使用不易老化和破损、气密性好、耐腐蚀、有足够强度的材料；一般情况下，过氧化氢溶液灌装至包装容积的98%以下。包装规格为25kg/桶；保质期为1年。
1.4.3装卸、运输与贮存：产品在运辖时应轻装轻卸,不得倒放、防止重压、剧烈碰拄和包装砹损,避免日晒、雨淋、受潮,不得与影响产品质量的物品混装运辖。产品应贮存于避光、阴凉、干燥、通风处,切勿与酸类、有机物、易燃物及其他强还原剂接触或共同存贮。发放遵循先入先出的原则。
2.检验规则
2.1每一次交货的过氧化氢溶液为一个交收批/检验批；每个交收批必须附有生产厂的产品合格证或其检验报告复印件，仓管员凭此收货。
2.2 抽样规则：过氧化氢溶液的抽样以单件包装为抽样单位，按固定抽样，则检验批低于2件时抽取1个样品；检验批在2-50件时抽取2个样品；检验批在51-500件时抽取3个样品；检验批在＞500件时抽取5个样品；每个抽样单位均匀抽取样品50ml，混匀后作为该检验批样品，每批的总样品数量不得少于50ml。抽取样品后应及时封好取样口。

