
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc57039396]附件：竞价文件封面
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竞价编号：FXCG-FZB-20221229-117
            响应单位： 
         竞价时间： 二0二三年一月

[bookmark: _Hlk53580742]
竞价报价表

	序号
	货物名称
	供货数量(个)
	含税单价
（元/个）
	小计金额（元）
	备注

	1
	5箱装250ml苗条砖风行香浓牛奶外纸箱
	398976
	
	
	

	合计（小写）
	
	
	
	

	总价（含税）人民币大写：


注：报价必须准确唯一并包括但不限于货物价格、包装费、改版费、运输费、劳动工资、保险费用、利润、工具、设备、原料、税费、关税等一切用以包含完成此项目的所有费用。


不可偏离项目：
	序号
	条款
	条款内容

	4
	品牌型号、技术参数
	见样品

	/
	报价有效期
	自竞价截止日起30个工作日内

	7
	供货时间
	合同签订之日起至2023年12月31日

	8
	交货地点
	辽宁辉山乳业集团（沈阳）有限公司  沈阳市沈北新区虎石台北大街120号

	9
	发票及账期
	13%增值税，货到票到30天

	10
	订单响应时间
	常规订单7天内

	12
	保密
	除非得到邀请方的书面许可，被邀请方不得将本邀请函中的内容向任何第三方泄露




响应单位名称（盖章）： ___________________
法定代表人或授权委托人签字（盖章）：_____________
日期：_________年_ _ _ _月_____日




附：采购技术标准
1.1外观要求
	项目
	指标

	外观
	光滑平整，无鼓泡、无分层、无离边

	
	四边要端正，四角成90℃，箱盖平整，对角线要相等

	标签图案
	与设计版比对，印刷字样和图案端正、正确清晰，不掉色


1.2尺寸要求：
	项目
	指标

	长*宽*高，mm
	5箱装250ml苗条砖风行香浓牛奶外纸箱
	544*354*232






1.3其他要求：
	项目
	指标

	材质
	5箱装250ml苗条砖风行香浓牛奶外纸箱
	面纸牛卡160g，高强瓦楞140g，里纸牛卡160g  

	抗压力N
	5箱装250ml苗条砖风行香浓牛奶外纸箱
	≥2*103

	粘合强度
	纸箱胶水粘合能力强，有较好的耐寒及耐干燥性，不能发生脱胶的情况。











1.4装卸、运输与贮存：严禁野蛮装卸，并做好防护措施，避免损伤纸箱；运输时应做好防护措施，避免雨淋；贮存地点无粉尘、无油烟、无四害存在；仓贮时下面应有垫板，并能防止受潮；堆放整齐，防止滑落；堆放高度应以安全为原则；发放遵循先入先出的原则。
2.检验规则
4.1每一次交货的周转纸箱为一个交收批；每个交收批必须附有生产厂的产品合格证或其复印件，仓管员凭此收货。
2.2抽样规则：周转纸箱的抽样以单件包装为抽样单位，以交收批为检验批，按固定抽样，，则检验批在2-50包时抽取2个样品；检验批在51-500包时抽取3个样品；检验批在501包以上时抽取5个样品；样品以随机、均匀的原则进行抽取。样品检测完毕后交回仓库。
2.3 检验项目、检验频率、检验方法等
	检验项目
	检验频率
	检验方法

	外观
	每批检验
	肉眼观察

	标签图案
	
	

	尺寸
	
	直尺测量

	抗压力
	
	纸箱抗压机测试

	粘合强度
	
	粘合处手工撕开，粘合面破损，无法完整撕开为合格。


3.检验批合格与否判定
除委托检验项目外，其它项目在日常检验中发现一项不合格，可扩大1倍抽样复检，如不合格则该检验批不合格。
5

